吕梁市生态环境保护委员会办公室文件
吕环委办发〔2026〕4号
吕梁市生态环境保护委员会办公室

关于2025年12月及1-12月地表水环境

质量状况的通报

各县（市、区）人民政府:

根据山西省生态环境监测和应急保障中心反馈的地表水环境质量监测数据，现将全市2025年12月及2025年1-12月地表水环境质量状况通报如下:

一、12月水环境质量状况

（一）国考断面水质状况

2025年12月，我市国考断面整体水质状况为良好，同比无变化、环比有所恶化。全市参与评价的15个地表水国考断面中，水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面14个，占比93.33%，同比无变化、环比下降6.67个百分点；轻度污染（Ⅳ～Ⅴ类）断面1个，占比6.67%，同比无变化、环比上升6.67个百分点；重度污染（劣Ⅴ类）断面0个，同比、环比无变化。主要污染物COD、氨氮平均浓度分别为9mg/L、0.282mg/L，同比分别下降16.7%、32.0％。

2025年12月同比水质改善的有1个断面，为柳林县寨东桥断面。无环比水质改善的断面；同比、环比水质恶化的有1个断面，为汾阳市安固桥断面。详见图1。

图1 2025年12月吕梁市地表水国考断面水质状况图

（二）省考断面水质状况

2025年12月，我市省考断面整体水质状况为良好，同比、环比无变化。全市参与评价的10个地表水省考断面中（官桑园断流），水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面9个,占比100%，同比、环比无变化；轻度污染（Ⅳ～Ⅴ类）断面0个，同比、环比无变化；重度污染（劣V类）断面0个，同比、环比无变化。主要污染物COD、氨氮平均浓度分别为16mg/L、0.299mg/L，同比分别上升10.7%、下降23.0％。

2025年12月无同比水质改善或恶化的断面；无环比水质改善或恶化的断面。详见图2。

图2 2025年12月吕梁市地表水省考断面水质状况图

二、1-12月水环境质量状况

（一）国考断面水质状况

2025年1-12月，我市国考断面整体水质状况为良好，同比无变化。全市参与评价的15个地表水国考断面中，水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面15个，占比100%，同比无变化；轻度污染（Ⅳ～Ⅴ类）断面0个，占比0%，同比无变化；重度污染（劣Ⅴ类）断面0个，同比无变化。主要污染物COD、氨氮平均浓度分别为13mg/L、0.316mg/L，同比分别下降10.3%、19.7％。

2025年1-12月无同比水质改善或恶化的断面。1-12月份地表水国考断面水质均达到水质优良（达到或优于Ⅲ类）断面比例100%的考核目标要求。详见图3。

图3 2025年1-12月吕梁市地表水国考断面水质状况图

（二）省考断面水质状况

2025年1-12月，我市省考断面整体水质状况为良好，同比无变化。全市参与评价的10个地表水省考断面中，水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面10个,占比100%，同比无变化；轻度污染（Ⅳ～Ⅴ类）断面0个，同比无变化；重度污染（劣Ⅴ类）断面0个，同比无变化。主要污染物COD、氨氮平均浓度分别为16mg/L、0.351mg/L，同比分别下降3.84%、18.6％。

2025年1-12月无同比水质改善或恶化的断面。1-12月份地表水省考断面水质均达到水质优良（达到或优于Ⅲ类）断面比例100%的考核目标要求。详见图4。

图4 2025年1-12月吕梁市地表水省考断面水质状况图

三、地表水水质考核目标完成情况

根据生态环境部办公厅《关于印发<重点流域水生态环境保护规划>重点任务措施清单的通知》（环办水体函〔2023〕183号）及吕梁市水环境质量目标确定的2025年国考断面考核目标。2025年1-12月我市实际监测的15个国考断面中，有15个断面水质达到考核目标，均达到水质优良（达到或优于Ⅲ类）断面比例100%的考核目标要求。

四、全市地表水国考断面“热点”监测数据

根据水质自动站日预警数据，2025年12月，全市共有5个“热点”监测断面，环比无变化。12月预警频次共59次，环比增加15次。

2025年12月，三川河交口镇水站共有12天有“热点”监测数据，全月预警频次达20次，是单月全市预警次数最多的国考断面，主要超Ⅴ类指标为化学需氧量、氨氮、总磷，高锰酸盐指数。12月24日化学需氧量最高小时浓度达117.0mg/L；12月29日氨氮最高小时浓度达2.187mg/L；12月22日总磷最高小时浓度达0.530mg/L；12月24日高锰酸盐指数最高小时浓度达21.16mg/L。

12月湫水河碛口水站氨氮瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达8.386mg/L。三川河两河口桥水站总磷瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达1.150mg/L。中阳县交口镇水站化学需氧量瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达117.0mg/L。中阳县交口镇水站高锰酸盐指数瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达21.16mg/L。具体超标信息见附表5。

五、国考断面地表水环境质量排名

2025年1-12月，我市15个地表水国考断面环境质量状况排名依次为：交城县北峪口、方山县马坊、柳林县柏树坪、兴县兴神大桥、兴县裴家川口、岚县曲立、离石区西崖底、中阳县交口镇、柳林县寨东桥、兴县碧村、石楼县裴沟、临县碛口、柳林县两河口桥、汾阳市安固桥（全省倒4）、孝义市南姚（全省倒3）。详见附表6。

2025年1-12月，我市15个地表水国考断面水质优良达标率排名依次为：交城县北峪口、兴县裴家川口、离石区西崖底、岚县曲立、中阳县交口镇、方山县马坊、柳林县寨东桥、柳林县两河口桥、石楼县裴沟、兴县兴神大桥、兴县碧村、柳林县柏树坪、临县碛口、汾阳市安固桥、孝义市南姚。详见附表7。

六、工作要求

2025年1-12月，全市地表水环境国、省考断面已全部达到年度水环境质量考核目标要求。请各县（市、区）认真总结水环境治理做法经验，持续深化流域水环境问题排查整治，抓实监测预警工作，及时排查消除各类水质安全隐患，切实巩固优良水质治理成果，推动全市国、省考断面水质持续稳定优良。

附表：1.2025年12月国省考核地表水监测断面水质达

标情况表

2.2025年1-12月国省考核地表水监测断面水质

达标情况表

3.2025年12月国省考核地表水监测断面水质同

比改善或恶化表

4.2025年1-12月国省考核地表水监测断面水质

同比改善或恶化表

5.全市地表水国考断面达目标主要污染物浓度

控制预测分析表

6.2025年12月全市地表水国考断面“热点”监

测数据表

7.2025年1-12月全市地表水国考断面环境质量

排名表

8.2025年1-12月全市地表水国考断面水质优良

达标率表

吕梁市生态环境保护委员会办公室

2026年2月4日

（此件不公开）

附表1

序号	流域	所在水体	断面名称	断面级别	考核城市	当月	同比	环比	2025年水质目标	是否达标	主要超目标污染物（超标倍数）
1	汾河流域	文峪河	北峪口	国考	交城	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	是
2
文峪河	南姚	国考	孝义	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
3
磁窑河	安固桥	国考	汾阳	Ⅳ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	否	氟化物1.170（0.2）、生化需氧量4.3（0.1）
4
岚河	曲立	国考	岚县	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	是
5	黄河流域	屈产河	裴沟	国考	石楼	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	是
6
三川河	两河口桥	国考	柳林	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
7
三川河	西崖底	国考	离石	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	是
8
三川河	马坊	国考	方山	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	是
9
三川河	交口镇	国考	中阳	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	是
10
三川河	寨东桥	国考	柳林	Ⅲ	Ⅴ	Ⅲ	Ⅲ	是
11
湫水河	碛口	国考	临县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
12
蔚汾河	碧村	国考	兴县	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	是
13
岚漪河	裴家川口	国考	兴县	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	是
14
黄河	兴神大桥	国考	兴县	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	是
15
黄河	柏树坪	国考	柳林	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	是
16	汾河流域	文峪河	岔口	省考	交城	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	是
17
文峪河	冀村	省考	文水	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
18
文峪河	司马	省考	汾阳	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
19
汾河	杨乐堡	省考	文水	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
20
磁窑河	武良	省考	交城	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
21
磁窑河	裴会	省考	文水	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
22
双池河	官桑园	省考	交口	断流	断流	断流	Ⅲ	/
23	黄河流域	三川河	沙会则	省考	离石	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	是
24
三川河	贺家塔	省考	离石	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	是
25
三川河	大武	省考	方山	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
2025年12月国省考核地表水监测断面水质达标情况表

附表2

2025年1-12月份国省考核地表水监测断面水质达标情况表

序号	流域	所在水体	断面名称	断面级别	考核城市	2025年1-12月	2024年1-12月	2025年水质目标	是否达标	主要超标污染物（超标倍数）
1	汾河流域	文峪河	北峪口	国考	交城	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	是
2
文峪河	南姚	国考	孝义	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
3
磁窑河	安固桥	国考	汾阳	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
4
岚河	曲立	国考	岚县	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	是
5	黄河流域	屈产河	裴沟	国考	石楼	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	是
6
三川河	两河口桥	国考	柳林	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
7
三川河	西崖底	国考	离石	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	是
8
三川河	马坊	国考	方山	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	是
9
三川河	交口镇	国考	中阳	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	是
10
三川河	寨东桥	国考	柳林	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
11
湫水河	碛口	国考	临县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
12
蔚汾河	碧村	国考	兴县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
13
岚漪河	裴家川口	国考	兴县	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	是
14
黄河	兴神大桥	国考	兴县	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	是
15
黄河	柏树坪	国考	柳林	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	是
16	汾河流域	文峪河	岔口	省考	交城	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	是
17
文峪河	冀村	省考	文水	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
18
文峪河	司马	省考	汾阳	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	是
19
汾河	杨乐堡	省考	文水	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
20
磁窑河	武良	省考	交城	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
21
磁窑河	裴会	省考	文水	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
22
双池河	官桑园	省考	交口	Ⅱ	/	Ⅲ	是
23	黄河流域	三川河	沙会则	省考	离石	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	是
24
三川河	贺家塔	省考	离石	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
25
三川河	大武	省考	方山	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
附表3

2025年12月国省考核地表水监测断面水质同比改善或恶化表

序号	流域	所在水体	断面名称	断面级别	2025年12月	2024年12月	较上年同期变化情况

（改善、恶化、降类、无变化）
水质类别	水质状况	水质类别	水质状况
1	汾河流域	文峪河	北峪口	国考	Ⅱ	优	Ⅱ	优	无变化
2
文峪河	南姚	国考	Ⅱ	优	Ⅲ	良好	改善
3
磁窑河	安固桥	国考	Ⅳ	轻度污染	Ⅲ	良好	恶化
4
岚河	曲立	国考	Ⅱ	优	Ⅱ	优	无变化
5	黄河流域	屈产河	裴沟	国考	Ⅱ	优	Ⅱ	优	无变化
6
三川河	两河口桥	国考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
7
三川河	西崖底	国考	Ⅱ	优	Ⅱ	优	无变化
8
三川河	马坊	国考	Ⅰ	优	Ⅰ	优	无变化
9
三川河	交口镇	国考	Ⅱ	优	Ⅲ	良好	改善
10
三川河	寨东桥	国考	Ⅲ	良好	Ⅴ	中度污染	改善
11
湫水河	碛口	国考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
12
蔚汾河	碧村	国考	Ⅱ	优	Ⅱ	优	无变化
13
岚漪河	裴家川口	国考	Ⅰ	优	Ⅰ	优	无变化
14
黄河	兴神大桥	国考	Ⅱ	优	Ⅱ	优	无变化
15
黄河	柏树坪	国考	Ⅱ	优	Ⅰ	优	降类
16	汾河流域	文峪河	岔口	省考	Ⅱ	优	Ⅱ	优	无变化
17
文峪河	冀村	省考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
18
文峪河	司马	省考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
19
汾河	杨乐堡	省考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
20
磁窑河	武良	省考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
21
磁窑河	裴会	省考	Ⅱ	优	Ⅲ	良好	改善
22
双池河	官桑园	省考	断流	/	断流	/	/
23	黄河流域	三川河	沙会则	省考	Ⅱ	优	Ⅱ	优	无变化
24
三川河	贺家塔	省考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
25
三川河	大武	省考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
附表4

2025年1-12月国省考核地表水监测断面水质同比改善或恶化表

序号	流域	所在水体	断面名称	断面级别	2025年1-12月	2024年1-12月	较上年同期变化情况

（改善、恶化、降类、无变化）
水质类别	水质状况	水质类别	水质状况
1	汾河流域	文峪河	北峪口	国考	Ⅰ	优	Ⅰ	优	无变化
2
文峪河	南姚	国考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
3
磁窑河	安固桥	国考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
4
岚河	曲立	国考	Ⅱ	优	Ⅲ	良好	改善
5	黄河流域	屈产河	裴沟	国考	Ⅱ	优	Ⅱ	优	无变化
6
三川河	两河口桥	国考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
7
三川河	西崖底	国考	Ⅱ	优	Ⅱ	优	无变化
8
三川河	马坊	国考	Ⅱ	优	Ⅱ	优	无变化
9
三川河	交口镇	国考	Ⅱ	优	Ⅲ	良好	改善
10
三川河	寨东桥	国考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
11
湫水河	碛口	国考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
12
蔚汾河	碧村	国考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
13
岚漪河	裴家川口	国考	Ⅱ	优	Ⅱ	优	无变化
14
黄河	兴神大桥	国考	Ⅱ	优	Ⅱ	优	无变化
15
黄河	柏树坪	国考	Ⅱ	优	Ⅱ	优	无变化
16	汾河流域	文峪河	岔口	省考	Ⅱ	优	Ⅱ	优	无变化
17
文峪河	冀村	省考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
18
文峪河	司马	省考	Ⅲ	良好	Ⅱ	优	降类
19
汾河	杨乐堡	省考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
20
磁窑河	武良	省考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
21
磁窑河	裴会	省考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
22
双池河	官桑园	省考	Ⅱ	优	/	/	/
23	黄河流域	三川河	沙会则	省考	Ⅱ	优	Ⅲ	良好	改善
24
三川河	贺家塔	省考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
25
三川河	大武	省考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
附表5

2025年12月全市地表水国考断面“热点”监测数据

县（市、区）	断面	频次	时间	项 目
孝义市	南姚	6	2025/12/26	氨氮(08:00-20:00时，浓度范围为2.104-2.418mg/L,超V类标准0.05-0.21倍)
2025/12/27	氨氮(00:00-04:00时，浓度范围为2.047-2.125mg/L,超V类标准0.02-0.06倍)
临县	碛口	12	2025/12/6	氨氮(20:00时，浓度值为3.604mg/L,超V类标准0.80倍)
总磷(20:00时，浓度值为0.505mg/L,超V类标准0.26倍)
2025/12/11	氨氮(12:00-16:00时，浓度范围为2.209-2.683mg/L,超V类标准0.10-0.34倍)
2025/12/13	氨氮(08:00-16:00时，浓度范围为2.773-8.386mg/L,超V类标准0.39-3.19倍)
2025/12/23	氨氮(00:00-04:00时，浓度范围为2.115-5.269mg/L,超V类标准0.06-1.63倍)
2025/12/28	氨氮(20:00时，浓度值为7.946mg/L,超V类标准2.97倍)
2025/12/29	氨氮(00:00-08:00时，浓度范围为2.434-5.806mg/L,超V类标准0.22-1.90倍)
柳林县	三川河
两河口
桥	17	2025/12/1	总磷(00:00-04:00时，浓度范围为0.682-0.709mg/L,超V类标准0.70-0.77倍)
2025/12/2	氨氮(20:00时，浓度值为4.159mg/L,超V类标准1.08倍)
2025/12/3	氨氮(00:00时，浓度值为5.664mg/L,超V类标准1.83倍)
2025/12/9	总磷(00:00-04:00时，浓度范围为0.676-0.963mg/L,超V类标准0.69-1.41倍)
2025/12/13	总磷(00:00时，浓度值为0.864mg/L,超V类标准1.16倍)
2025/12/16	氨氮(08:00时，浓度值为2.301mg/L,超V类标准0.15倍)
2025/12/17	氨氮(04:00时，浓度值为2.389mg/L,超V类标准0.19倍)
2025/12/18	氨氮(00:00-08:00时，浓度范围为3.150-4.399mg/L,超V类标准0.58-1.20倍)
2025/12/20	氨氮(00:00时，浓度值为2.077mg/L,超V类标准0.04倍)
2025/12/26	总磷(04:00-08:00时，浓度范围为0.974-1.150mg/L,超V类标准1.44-1.88倍)
2025/12/28	总磷(04:00-08:00时，浓度范围为0.492-0.532mg/L,超V类标准0.23-0.33倍)

县（市、区）	断面	频次	时间	项 目
中阳县	交口镇	20	2025/12/1	化学需氧量(20:00时，浓度值为78.5mg/L,超V类标准0.96倍)
2025/12/2	化学需氧量(00:00-04:00时，浓度范围为63.4-104.6mg/L,超V类标准0.58-1.62倍)
2025/12/3	总磷(20:00时，浓度值为0.428mg/L,超V类标准0.07倍)
化学需氧量(16:00-20:00时，浓度范围为56.3-81.4mg/L,超V类标准0.41-1.04倍)
中阳县	交口镇	20	2025/12/11	化学需氧量(12:00时，浓度值为103.2mg/L,超V类标准1.58倍)
2025/12/18	化学需氧量(12:00、20:00时，浓度范围为62.9-82.8mg/L,超V类标准0.57-1.07倍)
2025/12/20	化学需氧量(12:00、20:00时，浓度范围为88.6-110.9mg/L,超V类标准1.22-1.77倍)
2025/12/21	氨氮(20:00时，浓度值为2.179mg/L,超V类标准0.09倍)
化学需氧量(16:00-20:00时，浓度范围为107.2-111.8mg/L,超V类标准1.68-1.80倍)
2025/12/22	总磷(20:00时，浓度值为0.530mg/L,超V类标准0.32倍)
化学需氧量(20:00时，浓度值为67.5mg/L,超V类标准0.69倍)
2025/12/24	高锰酸盐指数(12:00时，浓度值为21.16mg/L,超V类标准0.41倍)
化学需氧量(12:00-16:00时，浓度范围为104.1-117.0mg/L,超V类标准1.60-1.92倍)
2025/12/25	化学需氧量(16:00时，浓度值为99.3mg/L,超V类标准1.48倍)
2025/12/29	氨氮(16:00时，浓度值为2.187mg/L,超V类标准0.09倍)
化学需氧量(16:00时，浓度值为116.6mg/L,超V类标准1.92倍)
2025/12/30	总磷(12:00时，浓度值为0.490mg/L,超V类标准0.22倍)
化学需氧量(12:00-20:00时，浓度范围为56.6-98.3mg/L,超V类标准0.42-1.46倍)
石楼县	裴沟	4	2025/12/7	氨氮(12:00时，浓度值为2.549mg/L,超V类标准0.27倍)
总磷(12:00时，浓度值为0.536mg/L,超V类标准0.34倍)
2025/12/18	氨氮(12:00时，浓度值为2.231mg/L,超V类标准0.12倍)
总磷(12:00时，浓度值为0.557mg/L,超V类标准0.39倍)
2025/12/23	氨氮(00:00时，浓度值为3.226mg/L,超V类标准0.61倍)
2025/12/29	氨氮(08:00时，浓度值为2.507mg/L,超V类标准0.25倍)

附表6

2025年1-12月全市地表水国考断面环境质量排名

排名	河流	断面	水质指数（WQI）	全省排名
1	文峪河	北峪口	3.4370	11
2	三川河	马坊	3.5128	17
3	黄河	柏树坪	3.8078	31
4	黄河	兴神大桥	3.8400	33
5	岚漪河	裴家川口	4.0310	37
6	岚河	曲立	4.3472	52
7	三川河	西崖底	4.7942	58
8	三川河	交口镇	4.8701	59
9	三川河	寨东桥	5.1730	63
10	蔚汾河	碧村	5.2566	65
11	屈产河	裴沟	5.5261	72
12	湫水河	碛口	5.7632	75
13	三川河	三川河两河口桥	6.0386	81
14	磁窑河	安固桥	6.7351	91
15	文峪河	南姚	6.7521	92

附表7

2025年1-12月全市地表水国考断面水质优良达标率表

序号	河流	断面名称	考核城市	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年水质	2025年水质目标	达标率
1	文峪河	北峪口	交城	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	100%
2	岚漪河	裴家川口	兴县	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	100%
3	三川河	西崖底	离石	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	100%
4	岚河	曲立	岚县	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	100%
5	三川河	交口镇	中阳	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	91.67%
6	三川河	马坊	方山	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅳ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	91.67%
7	三川河	寨东桥	柳林	Ⅳ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	91.67%
8	三川河	两河口桥	柳林	Ⅳ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	91.67%
9	屈产河	裴沟	石楼	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	91.67%
10	黄河	兴神大桥	兴县	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅳ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	83.33%
11	蔚汾河	碧村	兴县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅳ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	83.33%
12	黄河	柏树坪	柳林	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	75.00%
13	湫水河	碛口	临县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅳ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	66.67%
14	磁窑河	安固桥	汾阳	Ⅲ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅳ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅱ	Ⅳ	Ⅲ	Ⅲ	33.33%
15	文峪河	南姚	孝义	Ⅳ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅳ	Ⅳ	劣V	Ⅳ	Ⅴ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	33.33%

抄报：市政府。

吕梁市生态环境保护委员会办公室 2026年2月4日印发